**Технико-эксплуатационные характеристики автодорог**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования федерального значения | Протяженность   (км) | Категория  автодороги | Интенсивность движения, авт/сут. | Кол-во мостов,   шт/п.м. | Кол-во труб,   шт/п.м. |
| 1 | Подъезд к г. Грозный от Р-217 "Кавказ"   автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный –Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, км 0+000-км 4+300 | 4,3 | II | 12 823 | 0 | 0 |
| 2 | Обход г. Гудермес от Р-217 "Кавказ"   автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный –Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, км 0+000-км 26+600 | 26,6 | I-Б | 17 668 | 9/ 784,800 | 50/ 1748,4 |
| 3 | Автомобильная дорога Р-217 "Кавказ"   автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный –Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, км 602+000-км 718+180 | 116,180 | I-II | 21 092 | 32/ 1663,89 | 139/ 3875,31 |
| 4 | Автомобильная дорога Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала, подъезд к г. Грозный км 0+000-км 111+027 | 111,027 | II | 10 804 | 10/ 431,08 | 40/ 673,52 |
| 5 | Автомобильная дорога Грозный – Шатой – Итум-Кали, км 8+000 – км 75+800; Автомобильная дорога Итум-Кали – Ведучи, км 0+000 – км 10+108, | 77,908 | II-III-IV-V | 11 192 | 10/ 436,2 | 68/ 1113,57 |